**Załącznik nr 1c – Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 3: Sprzedaż i dostawa urządzeń
i sprzętu do warsztatu – warsztat eko/remontowo/budowlany**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(miejscowość, dnia)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

do zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019r. dotyczącego wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: warsztat kulinarny, warsztat eko/remontowo/budowlany i warsztat pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu: ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku”

**Zadanie 3. Sprzedaż i dostawa urządzeń i sprzętu do warsztatu – warsztat eko/remontowo/budowlany**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia****(oznaczenie według CPV)** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Opis** | **Cena jednostkowa brutto** | **Oferowana łączna cena brutto** |
| 1. | Odkurzacz przemysłowy([42999100-6](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odkurzacze-inne-niz-uzywane-w-gospodarstwie-domowym-5676) ) | 2 | szt. | Parametry:-Moc min. 1400W-Moc ssania min. 18kPa-Pojemność zbiornika 30-40 litrów-Przystosowany do pracy na sucho i na mokro-Wyposażony w filtr HEPA-Kabel zasilający o długości min. 5 m.-Gniazdo zasilające do elektronarzędzi-Funkcja dmuchawy do liści-Metalowa obudowa-Możliwość pracy z workiem lub bez-Minimum norma IPAX 4-Zestaw ssawek i szczotek minimum 3 sztuki |  |  |
| 2. | Drabina z podestem(44423200-3) | 2 | szt. | Parametry:-Wykonana z aluminium-Minimum 6 stopniowa z podestem-Wysokość rozłożonej z do platformy minimum 200 cm-Antypoślizgowe stopki -Stopnie przymocowane do podłużnic za pomocą nitów oraz zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego-Pałąg zabezpieczający upadek z drabiny o wysokości minimum 60 cm -Maksymalne obciążenie minimum 120 kg-Platforma robocza o wymiarach minimum 22x22cm. |  |  |
| 3. | Piaskarka mobilna do czyszczenia na sucho([34144440-4](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/piaskarki-3385)) | 1 | szt. | Parametry:-zbiornik minimum 70 l -zapotrzebowanie na powietrze: 400-700 l/min- wąż do piaskowania o długości minimum 250 cm - gumowe koła- ciśnienie robocze 4,3 i 7,5 bar- ceramiczne dysze 2; 2,5; 3; 3,5 mm minimum po 2 szt. - waga maksimum 25 kg- lejek do napełniania zbiornika- odstojnik wody- manometr- ochronna maska do piaskowania |  |  |
| 4. | Kompresor do piaskarki([42123400-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprezarki-powietrza-5196)) | 1 | szt. | Parametry:- pojemność zbiornika 270 -350l- moc minimum 4500 wat (10,2 KM)- zasilanie 400V ~ 50Hz- ilość tłoków silnika 3- wydajność na wejściu minimum 710l/min- zawór bezpieczeństwa- zawór do spuszczania wody zgromadzonej w zbiorniku- minimum 2 filtry powietrza- kółka jezdne- regulator ciśnienia wyjściowego-automatyczne wyłączanie raz uruchomionego kompresora |  |  |
| 5. | Agregat malarski(31122000-7) | 1 | szt. | Parametry:-moc silnika: minimum 650 W-przepływ max. 1.0 l/min-regulacja strumienia natrysku: min. 250-300 mm.-ciśnienie maksymalne: minimum 200 Bar-zasilanie 230 V-zastosowanie do farb: lateksowych, akrylowych, emulsji, emalii,-pistolet natryskowy -długość węża: minimum 7 m-wyposażenie w pompę do samodzielnego pobierania cieczy ze zbiornika zewnętrznego |  |  |
| 6. | Wiertarka udarowa z zestawem wierteł(43300000-6) | 4 | szt. | Parametry:-zasilanie elektryczne-moc minimum 500 W-siła uderzeniowa minimum 1.6 J-maksymalna średnica wiercenia w betonie minimum 20 mm.-maksymalna średnica wiercenia w metalu minimum 12 mm.-maksymalna średnica wiercenia w drewnie minimum 280 mm.-głowica SDS plus-głowica Samozaciskowa do 15 mm-funkcja podkuwania-prędkości wiercenia minimum 2-udar elektropneumatyczny-waga maksymalnie 4,00 kg-uchwyt samozaciskowy-zestaw wierteł (minimum 20 szt.) |  |  |
| 7. | Szlifierka oscylacyjna(43414000-8) | 2 | szt. | Parametry:-moc znamionowa min 200W-prędkość oscylacyjna minimum 11 000/min-częstotliwość skoków min 22 000/min-powierzchnia szlifująca min. 100\*180 mm-waga max 2 kg-pojemnik, worek na pył-przyłącze umożliwiające bezpośrednie połączenie z odkurzaczem |  |  |

Łącznie cena brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(słownie złotych : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy