**Załącznik nr 1f - Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 6: Sprzedaż i dostawa urządzeń   
i sprzętu do warsztatu – warsztat pielęgnacji terenów zielonych**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 *(miejscowość, dnia)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

do zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019r. dotyczącego wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: warsztat kulinarny, warsztat eko/remontowo/budowlany i warsztat pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu: ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku”

**Zadanie 6. Sprzedaż i dostawa urządzeń i sprzętu do warsztatu – warsztat pielęgnacji terenów zielonych**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty   
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia**  **(oznaczenie wg CPV)** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Opis** | **Cena jednostkowa brutto** | **Oferowana łączna  cena brutto** |
| 1. | Opryskiwacz wózkowy  ([16400000-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-natryskujace-uzywane-w-rolnictwie-lub-ogrodnictwie-967)) | 2 | szt. | Parametry:  - całkowita pojemności 20 litrów,  - pojemność robocza minimum 18 litrów  - ciśnienie 0,35 – 0,40 MPa  - masa netto 4,2-5,00 kg  - wysokość 780 – 800 mm  - szerokość 380 - 400 mm  - głębokość 340 mm  - duże koła o szerokim profilu  - miękki uchwyt o regulowanej długości  - lanca teleskopowa 135 cm z dyszą regulowaną o średnicy 1,5 mm  - zabezpieczenie przeciwpyłowe lancy  - zawór dozujący do oprysków (zintegrowany z rączką)  - lejek wlewu cieczy z sitkiem filtrującym do wapna  - gwarancja 24 miesiące  - deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 2. | Nożyce spalinowe do żywopłotu  (44511200-7) | 2 | szt. | Parametry:  -dwustronna listwa tnąca przeznaczona do cięcia zarówno w poziomie jak i w pionie  - do 3100 skoków na minutę  - ciężar: 5,2 - 5,5 kg  - długość listwy tnącej 6000-8000 mm  - moc: 0,7/1 kW/KM  - pojemność skokowa: 22,00-23,00 cm3  - poziom ciśnienia akustycznego max 96 dB  - wartość drgań uchwyt (przód/tył) 2,2/2,8 m/s2  - gwarancja 24 miesiące  - deklaracja CE (zgodność wyrobu  z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 3. | Sekator duży dźwigowy  (44511200-7) | 2 | szt. | Parametry:  - przycinanie grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy do 50 mm  - ostrze nożycowe umożliwia cięcie  u nasady gałęzi  - przekładnia dźwigniowa  - mechanizm zwiększający siłę cięcia 3,5x  - długość ramion: min 800 mm  - szerokość: 250 - 300 mm  - ciężar: 1,3-1,6 kg  - gwarancja 24 miesiące  - deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 4. | Kosiarka samojezdna  z napędem  ([16311000-8](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kosiarki-do-trawnikow-961)) | 1 | szt. | Parametry:  - typ silnika: górnozaworowy, jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem  - pojemność skokowa: min. 160,00 cm3  - zbiornik paliwa: 1,0 - 1,2 l  - kosz na trawę  - szerokość koszenia min. 40 cm  - wysokość koszenia 25-80 mm  - pojemność kosza na trawę: min. 55 l  - ciężar: max 37 kg  - funkcja mulczowania  - uchwyt z regulacją wysokości  - uchwyt transportowy  - centralna regulacja wysokości koszenia  - składany uchwyt  - nóż wielofunkcyjny  - łożyska w kołach podwójne  - zintegrowany wskaźnik napełnienia kosza  - nóż łopatkowy  - gwarancja 24 miesiące  - deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 5. | Kosa spalinowa plecakowa  ([16311100-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kosiarki-do-pielegnacji-trawnikow-zieleni-parkowej-lub-terenow-sportowych-962)) | 2 | szt. | Parametry:  - moc 2,0/2,7 kW/KM  - pojemność skokowa: 41 - 42 cm3  - ciężar: 10 - 11 kg  - długość całkowita 280 cm  - pojemność zbiornika: 0,75l  - poziom mocy akustycznej: 110-115 dB  - poziom ciśnienia akustycznego 90-100 dB  - średnica cięcia: max 430 mm  - wartość drgań 3,5 m/s  - narzędzie tnące – tarcza 230-4  - przycisk stop  - wyposażony w kompensator  - okulary ochronne  - pas nośny z miękką wyściółką  - ergonomiczny uchwyt oburęczny  - uchwyt sterowania wielofunkcyjny  - ręczna pompa paliwowa  - gwarancja 24 miesiące  - deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej)**.** |  |  |
| 6. | Odkurzacz do zdmuchiwania trawy  ([42999100-6](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odkurzacze-inne-niz-uzywane-w-gospodarstwie-domowym-5676)) | 2 | szt. | Parametry:  - moc: 07,kW/1,0KM  -pojemność skokowa: 25-30 cm3  - maks. prędkość powietrza: 66-75 m/s  - maks. Wydajność turbiny: 800-820 m3/h  - ciężar 4,0-4,7 kg  - poziom ciśnienia akustycznego: 85,0 - 95,0 dB  - poziom mocy akustycznej: 100,0 105,0 dB  - wartość drgań 1,7 m/s2  - obsługa jednoręczna  - ręczna pompa paliwowa  - blokada dźwigni gazu  - gwarancja 24 miesiące  - deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 7. | Odśnieżarka spalinowa  z napędem  ([39237000-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-do-odsniezania-4825)) | 1 | szt. | Parametry:  - Silnik: 4-suwowy,  - Moc: 6,5 KM / 4,85 kW  - Rozrusznik: manualny / elektryczny 230 V  - Zakres ustawienia komina: 190°  - Odległość wyrzutu śniegu: max 13 m  - Szerokość robocza: min 60 × 50 cm  - Waga: max 85 kg  - 4 noże tnące  - Napęd: 6 biegów do przodu, oraz 2 do tyłu  - Światła  - Gwarancja 24 miesiące  - Deklaracja CE (zgodność wyrobu  z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 8. | Kosa spalinowa ([16311100-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kosiarki-do-pielegnacji-trawnikow-zieleni-parkowej-lub-terenow-sportowych-962)) | 2 | szt. | Parametry:  - Moc 2/2,7 kW/KM  - Narzędzie tnące – głowica żyłkowa  - Pojemność skokowa 41,6 cm3  - Ciężar 8,5 kg  - Średnica cięcia 8,5mm  - Zawartość zbiornika 0,75l  - Długość całkowita 179cm3  - Poziom akustyczny  z narzędziem tnącym 113dB  - Poziom akustyczny z narzędziem  z tworzywem 101 dB  - Wartość drgań z narzędziem z tworzywa lewa/prawa 2,4/2,3 m/s  - 4-punktowy system antywibracyjny  - Przełącznik wielofunkcyjny  - Uchwyt oburęczny  - Praktyczna regulacja uchwytu  - W wyposażeniu okulary ochronne  - Duże otwory wlewowe  - Ergonomiczny uchwyt oburęczny  - Szelki uniwersalne  - Blokada tarczy ochronnej  - Praca w trybie zima  - Kompensator  - Przycisk STOP |  |  |
| 9. | Przyczepa samochodowa  ([34223300-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przyczepy-3419) ) | 1 | szt. | Parametry:  - Dopuszczalna masa całkowita: 750 kg  - Ładowność: 580-590kg  - Liczba osi: jedna  - Koła: 13 calowe  - Podłoga: materiał zmywalny  - Umiejscowienie kół: na zewnątrz  - Burty stalowe  - Wysokość burt: 440-500 mm  - Otwierana tylna burta  - Zaczepy mocujące ładunek  - Zaczepy do mocowania plandeki  - Wielofunkcyjne lampy |  |  |
| 10. | Kompresor  ([42123400-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprezarki-powietrza-5196) ) | 1 | szt. | Parametry:  - moc znamionowa min. 0.5KM / 0.3kW  - obroty: 2700-2800 obr./min  - napięcie zasilania: 230V, 50 Hz  - pojemność zbiornika: 5-7 l  - ciśnienie max.: min. 8bar  - wydajność: 50-60 l/min  - wysokość (z rączką): max. 40 cm  - szerokość: max. 40 cm  - długość: max. 35 cm  - poziom mocy akustycznej: max. 90dB  - waga: max. 7kg  - reduktor ciśnienia i manometr  - pistolet z manometrem do pompowania  - pistolet do przedmuchiwania  - wąż spiralny: min. 5m  - zestaw końcówki do pompowania: piłki, materace, koła. |  |  |

Łącznie cena brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(słownie złotych : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy