**Załącznik nr 1f - Formularz asortymentowo – cenowy do Zadania 6: Sprzedaż i dostawa urządzeń
i sprzętu do warsztatu – warsztat pielęgnacji terenów zielonych**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 *(miejscowość, dnia)*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

do zapytania ofertowego nr 3/CIS/FNR/2019/L/BK z dnia 15.04.2019r. dotyczącego wyboru oferty cenowej sprzedaży i dostawy urządzeń, sprzętu i materiałów na warsztaty: warsztat kulinarny, warsztat eko/remontowo/budowlany i warsztat pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu: ,,Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie wśród uczestników Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku”

**Zadanie 6. Sprzedaż i dostawa urządzeń i sprzętu do warsztatu – warsztat pielęgnacji terenów zielonych**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia****(oznaczenie wg CPV)** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Opis** | **Cena jednostkowa brutto** | **Oferowana łączna cena brutto** |
| 1. | Opryskiwacz wózkowy([16400000-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/maszyny-natryskujace-uzywane-w-rolnictwie-lub-ogrodnictwie-967)) | 2 | szt. |  Parametry:- całkowita pojemności 20 litrów, - pojemność robocza minimum 18 litrów- ciśnienie 0,35 – 0,40 MPa- masa netto 4,2-5,00 kg- wysokość 780 – 800 mm- szerokość 380 - 400 mm- głębokość 340 mm- duże koła o szerokim profilu- miękki uchwyt o regulowanej długości- lanca teleskopowa 135 cm z dyszą regulowaną o średnicy 1,5 mm- zabezpieczenie przeciwpyłowe lancy- zawór dozujący do oprysków (zintegrowany z rączką)- lejek wlewu cieczy z sitkiem filtrującym do wapna- gwarancja 24 miesiące - deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 2. | Nożyce spalinowe do żywopłotu(44511200-7) | 2 | szt. | Parametry:-dwustronna listwa tnąca przeznaczona do cięcia zarówno w poziomie jak i w pionie - do 3100 skoków na minutę - ciężar: 5,2 - 5,5 kg- długość listwy tnącej 6000-8000 mm- moc: 0,7/1 kW/KM- pojemność skokowa: 22,00-23,00 cm3- poziom ciśnienia akustycznego max 96 dB- wartość drgań uchwyt (przód/tył) 2,2/2,8 m/s2- gwarancja 24 miesiące- deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 3. | Sekator duży dźwigowy(44511200-7) | 2 | szt. | Parametry:- przycinanie grubych, świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy do 50 mm - ostrze nożycowe umożliwia cięcie u nasady gałęzi - przekładnia dźwigniowa - mechanizm zwiększający siłę cięcia 3,5x- długość ramion: min 800 mm- szerokość: 250 - 300 mm- ciężar: 1,3-1,6 kg - gwarancja 24 miesiące - deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 4. | Kosiarka samojezdna z napędem([16311000-8](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kosiarki-do-trawnikow-961)) | 1 | szt. | Parametry:- typ silnika: górnozaworowy, jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem- pojemność skokowa: min. 160,00 cm3- zbiornik paliwa: 1,0 - 1,2 l- kosz na trawę- szerokość koszenia min. 40 cm- wysokość koszenia 25-80 mm- pojemność kosza na trawę: min. 55 l- ciężar: max 37 kg- funkcja mulczowania- uchwyt z regulacją wysokości- uchwyt transportowy- centralna regulacja wysokości koszenia- składany uchwyt- nóż wielofunkcyjny- łożyska w kołach podwójne- zintegrowany wskaźnik napełnienia kosza- nóż łopatkowy- gwarancja 24 miesiące- deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 5. | Kosa spalinowa plecakowa([16311100-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kosiarki-do-pielegnacji-trawnikow-zieleni-parkowej-lub-terenow-sportowych-962)) | 2 | szt. | Parametry:- moc 2,0/2,7 kW/KM- pojemność skokowa: 41 - 42 cm3- ciężar: 10 - 11 kg- długość całkowita 280 cm- pojemność zbiornika: 0,75l- poziom mocy akustycznej: 110-115 dB- poziom ciśnienia akustycznego 90-100 dB- średnica cięcia: max 430 mm- wartość drgań 3,5 m/s- narzędzie tnące – tarcza 230-4- przycisk stop- wyposażony w kompensator- okulary ochronne- pas nośny z miękką wyściółką- ergonomiczny uchwyt oburęczny- uchwyt sterowania wielofunkcyjny- ręczna pompa paliwowa- gwarancja 24 miesiące- deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej)**.** |  |  |
| 6. | Odkurzacz do zdmuchiwania trawy([42999100-6](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/odkurzacze-inne-niz-uzywane-w-gospodarstwie-domowym-5676)) | 2 | szt. | Parametry:- moc: 07,kW/1,0KM-pojemność skokowa: 25-30 cm3- maks. prędkość powietrza: 66-75 m/s- maks. Wydajność turbiny: 800-820 m3/h- ciężar 4,0-4,7 kg- poziom ciśnienia akustycznego: 85,0 - 95,0 dB- poziom mocy akustycznej: 100,0 105,0 dB- wartość drgań 1,7 m/s2- obsługa jednoręczna- ręczna pompa paliwowa- blokada dźwigni gazu- gwarancja 24 miesiące- deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 7. | Odśnieżarka spalinowa z napędem([39237000-2](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-do-odsniezania-4825)) | 1 | szt. | Parametry:- Silnik: 4-suwowy, - Moc: 6,5 KM / 4,85 kW- Rozrusznik: manualny / elektryczny 230 V- Zakres ustawienia komina: 190°- Odległość wyrzutu śniegu: max 13 m- Szerokość robocza: min 60 × 50 cm- Waga: max 85 kg- 4 noże tnące- Napęd: 6 biegów do przodu, oraz 2 do tyłu- Światła- Gwarancja 24 miesiące- Deklaracja CE (zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej) |  |  |
| 8. | Kosa spalinowa([16311100-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/kosiarki-do-pielegnacji-trawnikow-zieleni-parkowej-lub-terenow-sportowych-962)) | 2 | szt. | Parametry:- Moc 2/2,7 kW/KM- Narzędzie tnące – głowica żyłkowa - Pojemność skokowa 41,6 cm3- Ciężar 8,5 kg- Średnica cięcia 8,5mm- Zawartość zbiornika 0,75l- Długość całkowita 179cm3- Poziom akustyczny z narzędziem tnącym 113dB- Poziom akustyczny z narzędziem z tworzywem 101 dB- Wartość drgań z narzędziem z tworzywa lewa/prawa 2,4/2,3 m/s- 4-punktowy system antywibracyjny- Przełącznik wielofunkcyjny- Uchwyt oburęczny- Praktyczna regulacja uchwytu- W wyposażeniu okulary ochronne- Duże otwory wlewowe- Ergonomiczny uchwyt oburęczny- Szelki uniwersalne - Blokada tarczy ochronnej- Praca w trybie zima- Kompensator- Przycisk STOP |  |  |
| 9. | Przyczepa samochodowa([34223300-9](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przyczepy-3419) ) | 1 | szt. | Parametry:- Dopuszczalna masa całkowita: 750 kg- Ładowność: 580-590kg- Liczba osi: jedna - Koła: 13 calowe- Podłoga: materiał zmywalny- Umiejscowienie kół: na zewnątrz- Burty stalowe- Wysokość burt: 440-500 mm- Otwierana tylna burta- Zaczepy mocujące ładunek- Zaczepy do mocowania plandeki- Wielofunkcyjne lampy |  |  |
| 10. | Kompresor([42123400-1](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/sprezarki-powietrza-5196) ) | 1 | szt. | Parametry:- moc znamionowa min. 0.5KM / 0.3kW- obroty: 2700-2800 obr./min- napięcie zasilania: 230V, 50 Hz- pojemność zbiornika: 5-7 l- ciśnienie max.: min. 8bar- wydajność: 50-60 l/min- wysokość (z rączką): max. 40 cm- szerokość: max. 40 cm- długość: max. 35 cm- poziom mocy akustycznej: max. 90dB- waga: max. 7kg- reduktor ciśnienia i manometr- pistolet z manometrem do pompowania- pistolet do przedmuchiwania- wąż spiralny: min. 5m- zestaw końcówki do pompowania: piłki, materace, koła. |  |  |

Łącznie cena brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(słownie złotych : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis upełnomocnionego(nych) przedstawiciela Wykonawcy